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PÁR TYPOV K MONTÁŽI A PROBLÉMOM POŠKODENIA TURBODÚCHADIEL
· Priepustnosť oleja v rámci normy cez turbo či už nové alebo repasované je cca 250ml na 10 000km
· Nadmerné odfukovanie vzduchu alebo vyhadzovanie oleja z motorového výka ventilov môže mať za následok tečenie turbodúchadla.
· Pri kontrole olejového čerpadla treba dbať na to že čerpadlo musí prečerpať minimálne 300ml oleja za 1 minútu na voľnobehu.
· Poškodené vstrekovacie trysky (prelievanie – nadmerná dávka paliva) môžu mať za následok poškodenie turbodúchadla napr: samotnej vrtulky alebo zanesenie dielcov tým pádom turbodúchadlo nebude mať výkon.
· Poškodené odvetranie motora hlavne pri motoroch BMW ale aj u ostatných má za následok tečenie turbodúchadla.
· Mechanické poškodenie vrchnej časti vrtuliek ( nasatie cudzieho predmetu po nedôkladnom vyčistení systému, alebo nezamenení nevyčistiteľných dielov, alebo iné nečistoty dym, piesok, kamienky, soľ...)
· Obal vzduchového filtra ak je pokrivený alebo dopraskaný, treba vymeniť, pretože cez medzery a drobné praskliny sa môžu dostať do systému nečistoty, ktoré budú mať za následok poškodenie turbodúchadla.
· Úlomky zo starého turbodúchadla zatavené v hadiciach – často krát bežným čistením neodstránime, preto je potrebné vymeniť aj hadice.
· Staré rozpadnute skorodované výfukové zvody – nečistoty z nich môžu poškodiť turbodúchadlo.
· Poškodené piestne krúžky alebo semeringy ventilov taktiež majú za následok poškodenie turbodúchadla.
· Pre motory s filtrom pevných častíc DPF/FAP filter – filter musí byť v 100% stave inak hrozí poškodenie turbodúchadla
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